Załączniki nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacje do podjazdu dla walizek

* rozebranie schodów na dwóch odcinkach po 70x190cm
* docięcie przednich krawężników by pasowało do podjazdu
* ułożenie spadów jako podjazd na walizki z kostki w odcinka zaznaczonych
* ułożenie i docięcie kostki wyciągniętej z miejsc na podjazd
* w załączeniu zdjęcie modernizowanych schodów oraz położenie modernizowanych schodów
* podjazd tylko i wyłącznie dla walizek
* konstrukcja podjazdów tylko i wyłącznie w obrębie schodów
* kostka na podjeździe musi być antypoślizgowa
* Zamawiający preferuje wykonanie podjazdu w innym kolorze niż schody



Położenie schodów

